|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  |
|  | **Utilizare:** | | **Instrucțiuni de utilizare** | **Data:** | |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **Departament:**  **Stand pentru muls** | | **Activitate: Mulsul vacilor** | **Semnătură** | |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **DENUMIRE** | | | | |  |
|  | **Lucratul la standul de muls** | | | | |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **PERICOLE PENTRU OM ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR** | | | | |  |
|  | W001 Allgemeines Warnzeichen (Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen angewendet werden, das die Gefahr konkretisiert) | * Pericol de alunecare datorită solurilor umede și netede.. * Pericol de cădere la accesarea treptei standului de muls. * Oamenii pot fi împinși de vaci. * Periclitări datorită instalațiilor electrice. * Periclitări prin substanțele periculoase (substanțe de curățare/dezinfectare). * Periclitări datorită locului de muncă umed | | | W011 Warnung vor Rutschgefahr |  |
|  | **MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI REGULI DE COMPORTAMENT** | | | | |  |
|  | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m022.gifF:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m026.gifF:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m008.gif | * Folosiți acoperiri de sol antiderapante și mențineți-le curate. * Purtați pantofi/cizme de siguranță (S3/S5). * Fixați trepte antiderapante și înlocuiți-le la timp pe cele uzate . În cazul construcțiilor noi puteți planifica după caz o intrare plană la standul de muls. * Folosiți doar persoane instruite și școlarizate în privința lucrului cu bovine. * Apropiați-vă încet și atent de vaci înainte de a pune mâna pe uger. În cazul vacilor neliniștite puteți folosi mijloace ajutătoare (de ex. suport de fixare). * Păstrați căile de acces libere . * Instalațiile electrice trebuie verificate regulat de un specialist. Comutatorul de protecție împotriva curenților vagabonzi (30 mA) se verifică regulat în privința funcționării ( se apasă tasta de verificare ). Acest lucru este valabil și pentru toate circuitele de curent la priză. * În cazul lucrărilor cu substanțe periculoase trebuie să purtați echipamentul personal de protecție conform fișei tehnice cu date de siguranță a producătorului. * Purtați mânuși de muls potrivite pentru piele (de ex. din nitril). Purtați un șorț de gumă. * Pregătiți și folosiți substanțe de curățare și de îngrijire a pielii. | | | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m009.gifF:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m004.gif |  |
|  | **COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENTE** | | | | |  |
|  |  | * Instalațiile constructive defecte trebuie reparate sau anunțate după caz. * În cazul defecțiunilor la instalația electrică trebuie să contactați o firmă de specialitate. | | |  |  |
|  | **COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENTE - PRIMUL AJUTOR - APEL DE URGENȚĂ 112** | | | | |  |
|  | E004 Notruftelefon | * Efectuarea măsurilor imediate la locul accidentului! * Chemați serviciul de salvare/ambulanța!   Persoana care acordă primul ajutor............................... | | | E003 Erste Hilfe |  |
|  | **MENTENANȚĂ** | | | | |  |
|  |  | * Controlați instalațiile și dispozitivele înainte de începerea lucrului. * Respectați indicațiile producătorilor privind intervalele de mentenanță. * Asigurați o curățare și îngrijire temeinică după finalizarea lucrărilor de muls. | | |  |  |
|  | **URMĂRILE NERESPECTĂRII** | | | | |  |
|  |  | * Consecințe pentru sănătate: Accidentare, îmbolnăvire! | | | www.svlfg.de |  |
|  |  | | | | |  |