|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |        |   |
|  | **Utilizare:** | **Instrucțiuni de utilizare** | **Data:** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **Departament:****Stand pentru muls** | **Activitate: Mulsul vacilor** | **Semnătură** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **DENUMIRE** |   |
|   | **Lucratul la standul de muls** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **PERICOLE PENTRU OM ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR** |   |
|   | W001 Allgemeines Warnzeichen (Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen angewendet werden, das die Gefahr konkretisiert) | * Pericol de alunecare datorită solurilor umede și netede..
* Pericol de cădere la accesarea treptei standului de muls.
* Oamenii pot fi împinși de vaci.
* Periclitări datorită instalațiilor electrice.
* Periclitări prin substanțele periculoase (substanțe de curățare/dezinfectare).
* Periclitări datorită locului de muncă umed
 | W011 Warnung vor Rutschgefahr |   |
|   | **MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI REGULI DE COMPORTAMENT** |   |
|   | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m022.gifF:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m026.gifF:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m008.gif | * Folosiți acoperiri de sol antiderapante și mențineți-le curate.
* Purtați pantofi/cizme de siguranță (S3/S5).
* Fixați trepte antiderapante și înlocuiți-le la timp pe cele uzate . În cazul construcțiilor noi puteți planifica după caz o intrare plană la standul de muls.
* Folosiți doar persoane instruite și școlarizate în privința lucrului cu bovine.
* Apropiați-vă încet și atent de vaci înainte de a pune mâna pe uger. În cazul vacilor neliniștite puteți folosi mijloace ajutătoare (de ex. suport de fixare).
* Păstrați căile de acces libere .
* Instalațiile electrice trebuie verificate regulat de un specialist. Comutatorul de protecție împotriva curenților vagabonzi (30 mA) se verifică regulat în privința funcționării ( se apasă tasta de verificare ). Acest lucru este valabil și pentru toate circuitele de curent la priză.
* În cazul lucrărilor cu substanțe periculoase trebuie să purtați echipamentul personal de protecție conform fișei tehnice cu date de siguranță a producătorului.
* Purtați mânuși de muls potrivite pentru piele (de ex. din nitril). Purtați un șorț de gumă.
* Pregătiți și folosiți substanțe de curățare și de îngrijire a pielii.
 | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m009.gifF:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m004.gif |   |
|   | **COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENTE** |   |
|   |  | * Instalațiile constructive defecte trebuie reparate sau anunțate după caz.
* În cazul defecțiunilor la instalația electrică trebuie să contactați o firmă de specialitate.
 |  |   |
|   | **COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENTE - PRIMUL AJUTOR - APEL DE URGENȚĂ 112** |   |
|   | E004 Notruftelefon | * Efectuarea măsurilor imediate la locul accidentului!
* Chemați serviciul de salvare/ambulanța!

Persoana care acordă primul ajutor............................... | E003 Erste Hilfe |   |
|   | **MENTENANȚĂ** |   |
|   |  | * Controlați instalațiile și dispozitivele înainte de începerea lucrului.
* Respectați indicațiile producătorilor privind intervalele de mentenanță.
* Asigurați o curățare și îngrijire temeinică după finalizarea lucrărilor de muls.
 |  |   |
|  | **URMĂRILE NERESPECTĂRII** |  |
|  |  | * Consecințe pentru sănătate: Accidentare, îmbolnăvire!
 | www.svlfg.de |  |
|   |       |  |