| Firma: | | **Betriebsanweisung**  gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nassschneidetisch** | | | | |
| **Gefahren für den Menschen** | | | | | | |
| * Staub/Aerosole. * Lärm. * Stromschlag. * Weggeschleuderte Teile. * Schnittverletzungen durch schneidende Werkzeuge. | | | | | | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/ISO_7010_M004.svg/800px-ISO_7010_M004.svg.pngM003: Gehörschutz benutzen  M016: Maske benutzen  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/ISO_7010_M026.svg/800px-ISO_7010_M026.svg.png  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/ISO_7010_M009.svg/800px-ISO_7010_M009.svg.png |
| * **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |
| * Bei der Verwendung Bedienungsanleitung des Herstellers beachten. * Körperschutz tragen (Augenschutz, Atemschutz, Gehörschutz, Handschutz, * wasserdichte Schürze). * Nassschneidetisch gerade und standsicher aufstellen. * Trennscheiben nur für die vorgesehenen Materialien verwenden. * Trennscheiben vor jeder Benutzung prüfen (Klangprobe). * Bei Auswahl der Trennscheiben Durchmesser und max. Umdrehungsgeschwindigkeit * beachten. * Beschädigte Trennscheiben aussondern und der Weiterbenutzung entziehen. * Geräte nur mit allen Sicherheitsbauteilen verwenden (Schutzhauben, Spritzschutz). * Wasservorrat regelmäßig austauschen und auffüllen. * Zu schneidendes Material gegen Wegrutschen sichern (Anschlag am Zuführtisch). | | | | | |
| **Verhalten bei Störungen** | | | | | | |
| * Zur Beseitigung von Störungen Gerät abstellen und Netzstecker ziehen. | | | | | | |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | | | | | **Notruf 112** | |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: | | | Standort Verbandkasten: | |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! * Notruf veranlassen (112)! * Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! * Erste Hilfe leisten! * Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. * Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). * Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! | | | | | | |
| **Instandhaltung** | | | | | | |
| * Wartung und Instandhaltungsarbeiten nur bei stillgesetztem Motor und gezogenem Netzstecker nach  Betriebsanleitung durchführen. * Reparaturen nur von befähigten Personen durchführen lassen. | | | | | | |
| Ort: Datum: | | | Unterschrift Verantwortlicher: | | | |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. | | | | | | |