| Firma:      | **Betriebsanweisung**gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |
| --- | --- |
| **Nassschneidetisch** |
| **Gefahren für den Menschen** |
| * Staub/Aerosole.
* Lärm.
* Stromschlag.
* Weggeschleuderte Teile.
* Schnittverletzungen durch schneidende Werkzeuge.
 | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/ISO_7010_M004.svg/800px-ISO_7010_M004.svg.pngM003: Gehörschutz benutzenM016: Maske benutzenhttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/ISO_7010_M026.svg/800px-ISO_7010_M026.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/ISO_7010_M009.svg/800px-ISO_7010_M009.svg.png |
| * **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln**
 |
| * Bei der Verwendung Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.
* Körperschutz tragen (Augenschutz, Atemschutz, Gehörschutz, Handschutz,
* wasserdichte Schürze).
* Nassschneidetisch gerade und standsicher aufstellen.
* Trennscheiben nur für die vorgesehenen Materialien verwenden.
* Trennscheiben vor jeder Benutzung prüfen (Klangprobe).
* Bei Auswahl der Trennscheiben Durchmesser und max. Umdrehungsgeschwindigkeit
* beachten.
* Beschädigte Trennscheiben aussondern und der Weiterbenutzung entziehen.
* Geräte nur mit allen Sicherheitsbauteilen verwenden (Schutzhauben, Spritzschutz).
* Wasservorrat regelmäßig austauschen und auffüllen.
* Zu schneidendes Material gegen Wegrutschen sichern (Anschlag am Zuführtisch).
 |
| **Verhalten bei Störungen** |
| * Zur Beseitigung von Störungen Gerät abstellen und Netzstecker ziehen.
 |
|  **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | **Notruf 112** |
| Standort Telefon:      | Ersthelfer:      | Standort Verbandkasten:      |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
* Notruf veranlassen (112)!
* Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
* Erste Hilfe leisten!
* Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
* Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen).
* Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!
 |
| **Instandhaltung** |
| * Wartung und Instandhaltungsarbeiten nur bei stillgesetztem Motor und gezogenem Netzstecker nach Betriebsanleitung durchführen.
* Reparaturen nur von befähigten Personen durchführen lassen.
 |
| Ort: Datum:            | Unterschrift Verantwortlicher: |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |