|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Unternehmen** | **Gefährdungsbeurteilung[[1]](#footnote-1)\***Glasarbeiten | **Dok-Nr.:** | GBU-W-D005 |
|       | **Ersteller:** |       |
| **Verantwortlicher:** |       |
| **Datum:** |       |
| **Arbeitsplatz/-bereich:** | Zierpflanzen- / Staudengärtnerei, Gemüsebau |
| **Tätigkeiten:** | Glasarbeiten an Gewächshäusern |
| **Rechtsvorschrift/****Information** | VSG 1.1, VSG 2.6, Broschüren: Körperschutz, Arbeitssicherheit in Gewächshäusern |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | **Risiko**1: Gering2: Mittel3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | **Einzuleitende Maßnahmen**Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | **Durchführung**1) Wer2) Bis wann3) Erl. am | **Wirksamkeit****geprüft**1) Wer2) Erl. am |
| Ja | Nein |
| GefBeu01 | Schneiden▪ beschädigte Glasscheiben auswechseln oder entfernen u. Glasbruch umgehend beseitigen▪ Glasscheiben so lagern, dass sie nicht kippen, verrutschen oder brechen können▪ geeignete Persönliche Schutzausrüstung verwenden (schnittfeste Schutzhandschuhe, ggf. Pulsschützer, dicht geschlossene Arbeitskleidung, Augenschutz, Sicherheitsschuhe u. ggf. Kopfschutz) | (2)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu01 | Absturz▪ geeignete Aufstiege verwenden▪ Sprossen und Scheiben nicht betreten▪ Gewächshausdachleitern verwenden bzw. ausreichend breite, trittsichere und belastbare Arbeitsbohlen▪ persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz benutzen | (3)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu01 | Quetschen▪ Gewächshauslüftung bei Glasarbeiten stillsetzen | (2)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | **Risiko**1: Gering2: Mittel3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | **Einzuleitende Maßnahmen**Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | **Durchführung**1) Wer2) Bis wann3) Erl. am | **Wirksamkeit****geprüft**1) Wer2) Erl. am |
| Ja | Nein |
| GefBeu09 | Heben und Tragen▪ für den Transport von Glasscheiben Saugheber verwenden | (2)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) | Ort, Datum | Unterschrift |
|       |       |       |

1. \* Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen und Psychische Belastungen [↑](#footnote-ref-1)