|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unternehmen** | | **Gefährdungsbeurteilung[[1]](#footnote-1)\***  Glasarbeiten | **Dok-Nr.:** | GBU-W-D005 |
|  | | **Ersteller:** |  |
| **Verantwortlicher:** |  |
| **Datum:** |  |
| **Arbeitsplatz/-bereich:** | Zierpflanzen- / Staudengärtnerei, Gemüsebau | | | |
| **Tätigkeiten:** | Glasarbeiten an Gewächshäusern | | | |
| **Rechtsvorschrift/**  **Information** | VSG 1.1, VSG 2.6, Broschüren: Körperschutz, Arbeitssicherheit in Gewächshäusern | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**  ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | **Risiko**  1: Gering  2: Mittel  3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | | **Einzuleitende Maßnahmen**  Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | **Durchführung**  1) Wer  2) Bis wann  3) Erl. am | **Wirksamkeit**  **geprüft**  1) Wer  2) Erl. am |
| Ja | Nein |
| GefBeu01 | Schneiden  ▪ beschädigte Glasscheiben auswechseln oder entfernen u. Glasbruch umgehend beseitigen  ▪ Glasscheiben so lagern, dass sie nicht kippen, verrutschen oder brechen können  ▪ geeignete Persönliche Schutzausrüstung verwenden (schnittfeste Schutzhandschuhe, ggf. Pulsschützer, dicht geschlossene Arbeitskleidung, Augenschutz, Sicherheitsschuhe u. ggf. Kopfschutz) | (2) |  |  |  | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| GefBeu01 | Absturz  ▪ geeignete Aufstiege verwenden  ▪ Sprossen und Scheiben nicht betreten  ▪ Gewächshausdachleitern verwenden bzw. ausreichend breite, trittsichere und belastbare Arbeitsbohlen  ▪ persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz benutzen | (3) |  |  |  | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| GefBeu01 | Quetschen  ▪ Gewächshauslüftung bei Glasarbeiten stillsetzen | (2) |  |  |  | 1)  2)  3) | 1)  2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**  ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | | **Risiko**  1: Gering  2: Mittel  3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | | **Einzuleitende Maßnahmen**  Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | | **Durchführung**  1) Wer  2) Bis wann  3) Erl. am | **Wirksamkeit**  **geprüft**  1) Wer  2) Erl. am |
| Ja | Nein |
| GefBeu09 | Heben und Tragen  ▪ für den Transport von Glasscheiben Saugheber verwenden | | (2) |  |  |  | | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) | | Ort, Datum | | | | | Unterschrift | | |
|  | |  | | | | |  | | |

1. \* Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen und Psychische Belastungen [↑](#footnote-ref-1)