| Firma:      | **Instrucțiuni de utilizare**conform §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |
| --- | --- |
| **Încărcător cu cupă**  |
|  |
| **Pericol pentru persoane** |
| * Răsturnare din cauza bazei instabile
* Pericol de accidentare prin alunecare la urcare/coborâre și sărit
* Pericol de strivire la componentele deplasate hidraulic
* Vătămări din cauza staționării în zona periculoasă
* Zgomot și vibrații în întregul corp
* În cazul furtunurilor hidraulice defecte: Ieșirea de ulei hidraulic sub presiune înaltă
* Transferul energiei electrice la contactul cu componentele sub tensiune
 | ISO 7010 W001.svgM020: Rückhaltesystem benutzenhttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/ISO_7010_M014.svg/800px-ISO_7010_M014.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/ISO_7010_M009.svg/800px-ISO_7010_M009.svg.pngISO 7010 M003.svghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/ISO_7010_M008.svg/800px-ISO_7010_M008.svg.png |
|  **Măsuri de protecție și reguli de comportament** |
| * Operarea va fi realizată numai de persoane instruite, însărcinate de companie, cu vârsta minimă de18 ani și care și-au dovedit competența.
* Înaintea de efectuarea lucrărilor de terasamente trebuie acordată atenție cablurilor pozate în pământ și cablurilor aeriene (planuri de dispunere a cablurilor.
* Înainte de începerea lucrului trebuie realizată o verificare vizuală și a funcționării de către conducătorul de utilaj privitor la siguranța în circulație și siguranța în funcționare.
* Accesați și părăsiți încărcătorul cu cupă numai prin intermediul scărilor de acces prevăzute în acest scop.
* Puneți-vă centura!
* Este interzisă staționarea în zona periculoasă. Trebuie respectată o distanță minimă de siguranță de 50 cm față de componentele fixe.
* În cazul vizibilității limitate a conducătorului de utilaj trebuie utilizat un îndrumător sau trebuie utilizate dispozitive ajutătoare pentru îmbunătățirea vizibilității (de ex. sisteme de camere, oglinzi).
* Este interzisă deplasarea pe mașină sau pe dispozitivul de lucru fără loc separat.
* În caz de neutilizare, încărcătorul cu cupă trebuie asigurat împotriva acționării neautorizate.
* Încărcătorul cu cupă poate fi accesat și părăsit numai pe scările de acces prevăzute în acest scop.
* Pentru utilizarea ca dispozitiv de ridicat trebuie să fie prezent un cârlig de sarcină (cu siguranță împotriva ridicării). Respectați indicațiile producătorului referitoare la sarcinile de răsturnare.
* Respectați distanțele de siguranță față de gropile și șanțurile cu pereți taluzați, fără maluri sprijinite (până la 12,0 t greutate totală, min. 1,00 m; peste 12,0 t greutate totală, min. 2,00 m).
 |
| **În caz de defecțiuni** |
| * În cazul disfuncționalităților, opriți acționarea mecanică și așteptați ca toate componentele mașinii să fie în repaus.
* Înainte de lucrările de eliminare a defecțiunilor, scoateți cheia de contact și depresurizați conductele hidraulice.
* În caz de defecțiuni ale sistemului de acționare, lăsați-l să se răcească.
* În caz de pericol de răsturnare, rămâneți în cabina de siguranță.
* În caz de contact cu liniile electrice subterane și aeriene (transferul energiei electrice) nu părăsiți utilajul de lucru și țineți la distanță persoanele de zona periculoasă.
* Informați superiorii.
 |
|  **Comportament în caz de accident, primul ajutor** | **Apel de urgență 112** |
| Telefon în locație:      | Persoană responsabilă cu acordarea primului ajutor:      | Trusă de prim ajutor în locație:      |  |
| * Păstrați liniștea, asigurați locul accidentului, respectați propria siguranță!
* Efectuați un apel de urgență (112)!
* Opriți mașina și salvați persoanele rănite din zona periculoasă, dacă este cazul!
* Acordați primul ajutor!
* Verificați funcțiile vitale și inițiați măsurile de salvare a vieții (poziție laterală, resuscitare etc.).
* În cazul sângerărilor periculoase: Dacă este posibil, țineți în sus partea rănită a corpului și opriți sângerarea (apăsați rana cu un tampon, dacă este cazul aplicați un bandaj de presiune).
* Combateți incendiile incipiente cu substanța de stingere adecvată – apel de urgență 112!
 |
| **Mentenanță** |
| * Reparațiile, lucrările de întreținere și verificările trebuie efectuate numai de persoanele însărcinate în acest sens.
* În cazul tuturor lucrărilor, opriți acționarea centrală și asigurați împotriva punerii în mișcare accidentale.
 |
| Locație: Dată:            | Semnătură responsabil: |
| Se confirmă conformitatea dintre cuprinsul prezentelor instrucțiuni și condițiile de lucru interne și informațiile privind evaluarea pericolelor. |