|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unternehmen** | | **Gefährdungsbeurteilung[[1]](#footnote-1)\***  Baumarbeiten mit der Hubarbeitsbühne | **Dok-Nr.:** | GBU-W-C005 |
|  | | **Ersteller:** |  |
| **Verantwortlicher:** |  |
| **Datum:** |  |
| **Arbeitsplatz/-bereich:** | Baumarbeiten | | | |
| **Tätigkeiten:** | Arbeiten mit der Hubarbeitsbühne | | | |
| **Rechtsvorschrift/**  **Information** | VSG 4.2, Broschüre: Baumarbeiten | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**  ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | **Risiko**  1: Gering  2: Mittel  3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | | **Einzuleitende Maßnahmen**  Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | **Durchführung**  1) Wer  2) Bis wann  3) Erl. am | **Wirksamkeit**  **geprüft**  1) Wer  2) Erl. am |
|  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |
| GefBeu11 | Organisationsmängel  ▪ Bedienungsanleitung des Herstellers einhalten  ▪ die Art der Hubarbeitsbühne auf den Einsatz abstimmen  ▪ keine Alleinarbeit, am Einsatzort muss sich eine zweite unterwiesene Person (Bodenpersonal) befinden | (2) |  |  |  | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| GefBeu01 | Absturz, getroffen werden durch Umstürzen der Hubarbeitsbühne  ▪ Tragfähigkeit (Personenzahl und Zuladung) einhalten  ▪ Stützen vollständig ausfahren  ▪ Standfestigkeit durch Unterlegen von Bohlen oder Platten erhöhen  ▪ Ausleger der Hubarbeitsbühne nicht an Äste oder Stammteile auflegen | (3) |  |  |  | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| GefBeu01 | Absturz aus dem Arbeitskorb  ▪ Einstiegsbereich des Arbeitskorbs ordnungsgemäß schließen  ▪ im Arbeitskorb keine Tritte, Leitern oder sonstige Aufstiege benutzen  ▪ nicht aus dem Arbeitskorb in den Baum übersteigen | (3) |  |  |  | 1)  2)  3) | 1)  2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**  ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | | **Risiko**  1: Gering  2: Mittel  3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | | **Einzuleitende Maßnahmen**  Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | | **Durchführung**  1) Wer  2) Bis wann  3) Erl. am | **Wirksamkeit**  **geprüft**  1) Wer  2) Erl. am |
| Ja | Nein |
| GefBeu02 | Stromschlag, Lichtbogen  ▪ Sicherheitsabstand mind. 5 m einhalten  ▪ Absprache mit Netzbetreiber  ▪ können Sicherheitsabstände zu Freileitungen nicht eingehalten werden, sind diese vom Energieversorger freizuschalten (Elektrofachkraft vom Energieversorger muss vor und hinter der Baustelle erden) | | (3) |  |  |  | | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| GefBeu01 | Gefährdung im Straßenverkehr  ▪ ordnungsgemäße Sicherung und Beschilderung der Baustelle (RSA beachten) im Verkehrsbereich  ▪ mit zuständiger Behörde abstimmen  ▪ Warnwesten tragen | | (2) |  |  |  | | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| GefBeu01 | Schneiden  ▪ Trenngitter zwischen Motorsägenführer und zweiter Person im Arbeitskorb verwenden oder Ausnahmegenehmigung der SVLFG nach entsprechender Ausbildung (AS-Baum II)  ▪ zweite Person muss Helm mit Gehör- und Gesichtsschutz, Schnittschutzhose, Schnittschutzstiefel, Handschuhe mit Schnittschutzeinlage und Jacke mit Schnittschutzeinlage im Brust-, Bauch- und Armbereich tragen | | (3) |  |  |  | | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) | | Ort, Datum | | | | | Unterschrift | | |
|  | |  | | | | |  | | |

1. \* Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen, Psychische Belastungen und dem Modul Forst- und Baumarbeiten allgemein [↑](#footnote-ref-1)