|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Unternehmen** | **Gefährdungsbeurteilung[[1]](#footnote-1)\***Baumarbeiten mit der Hubarbeitsbühne | **Dok-Nr.:** | GBU-W-C005 |
|       | **Ersteller:** |       |
| **Verantwortlicher:** |       |
| **Datum:** |       |
| **Arbeitsplatz/-bereich:** | Baumarbeiten |
| **Tätigkeiten:** | Arbeiten mit der Hubarbeitsbühne |
| **Rechtsvorschrift/****Information** | VSG 4.2, Broschüre: Baumarbeiten |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | **Risiko**1: Gering2: Mittel3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | **Einzuleitende Maßnahmen**Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | **Durchführung**1) Wer2) Bis wann3) Erl. am | **Wirksamkeit****geprüft**1) Wer2) Erl. am |
|  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |
| GefBeu11 | Organisationsmängel▪ Bedienungsanleitung des Herstellers einhalten▪ die Art der Hubarbeitsbühne auf den Einsatz abstimmen▪ keine Alleinarbeit, am Einsatzort muss sich eine zweite unterwiesene Person (Bodenpersonal) befinden | (2)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu01 | Absturz, getroffen werden durch Umstürzen der Hubarbeitsbühne▪ Tragfähigkeit (Personenzahl und Zuladung) einhalten▪ Stützen vollständig ausfahren▪ Standfestigkeit durch Unterlegen von Bohlen oder Platten erhöhen▪ Ausleger der Hubarbeitsbühne nicht an Äste oder Stammteile auflegen | (3)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu01 | Absturz aus dem Arbeitskorb▪ Einstiegsbereich des Arbeitskorbs ordnungsgemäß schließen▪ im Arbeitskorb keine Tritte, Leitern oder sonstige Aufstiege benutzen▪ nicht aus dem Arbeitskorb in den Baum übersteigen | (3)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | **Risiko**1: Gering2: Mittel3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | **Einzuleitende Maßnahmen**Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | **Durchführung**1) Wer2) Bis wann3) Erl. am | **Wirksamkeit****geprüft**1) Wer2) Erl. am |
| Ja | Nein |
| GefBeu02 | Stromschlag, Lichtbogen▪ Sicherheitsabstand mind. 5 m einhalten▪ Absprache mit Netzbetreiber▪ können Sicherheitsabstände zu Freileitungen nicht eingehalten werden, sind diese vom Energieversorger freizuschalten (Elektrofachkraft vom Energieversorger muss vor und hinter der Baustelle erden) | (3)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu01 | Gefährdung im Straßenverkehr ▪ ordnungsgemäße Sicherung und Beschilderung der Baustelle (RSA beachten) im Verkehrsbereich▪ mit zuständiger Behörde abstimmen▪ Warnwesten tragen  | (2)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu01 | Schneiden▪ Trenngitter zwischen Motorsägenführer und zweiter Person im Arbeitskorb verwenden oder Ausnahmegenehmigung der SVLFG nach entsprechender Ausbildung (AS-Baum II)▪ zweite Person muss Helm mit Gehör- und Gesichtsschutz, Schnittschutzhose, Schnittschutzstiefel, Handschuhe mit Schnittschutzeinlage und Jacke mit Schnittschutzeinlage im Brust-, Bauch- und Armbereich tragen | (3)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) | Ort, Datum | Unterschrift |
|       |       |       |

1. \* Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen, Psychische Belastungen und dem Modul Forst- und Baumarbeiten allgemein [↑](#footnote-ref-1)