|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |        |   |
|  | **Фирма:** | **Работна инструкция** | **Дата:** |   |
|   |   |
|   |  |   |
|   | **Работна област:** | **Дейност:** | **Подпис:** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **НАИМЕНОВАНИЕ** |   |
|   | **Компактен товарач** |   |
|   |   |
|   | **Товаро-разтоварни дейности** |   |
|   | **ОПАСНОСТИ ЗА ХОРАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА** |   |
|   |  | ▪ Опасност от прегазване▪ Опасност от подхлъзване при качване и слизане▪ Опасност от преобръщане▪ Опасност от изтичащо под високо налягане хидравлично масло▪ Опасност от падащи от високо предмети (особено големи бали)▪ Опасност от престой в опасната зона  |  |   |
|   | **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ** |   |
|   |  | **За краката:****За слуха:** | Носете защитни обувки!При повече от 80 dB(A) носете предпазни средства! |  |   |
| **Начин на поведение:**▪ Управление само от сигурни, инструктирани и оторизирани от предприемача лица▪ Трябва да се спазват инструкциите за безопасност и за експлоатация на производителя!▪ **Преди** експлоатация проверете: работна и ръчна спирачка, работни инструменти, управление, хидравлика, повдигателно устройство, осветление и предупредително сигнално устройство.▪ **По време** на експлоатация: обърнете внимание на състоянието и товароносимостта на  пътното платно, превозвайте товара в най-ниско положение, обърнете внимание на  повишената опасност от преобръщане при пълно завъртане на управляващите колела и  повдигнат товар, карайте със съобразена скорост.▪ **Паркиране** на превозното средство: снижете повдигателното устройство, задействайте  ръчната спирачка, извадете ключа.▪ Не стойте в опасната зона.▪ Возенето на машината или работното устройство е забранено!▪ При недостатъчна видимост използвайте някой да Ви дава указания.▪ При подреждане една върху друга и сваляне на големи бали използвайте само превозни  средства със защитен покрив за шофьора или кабина.▪ Поставете в предпазно положение сгъваемите предпазни устройства.▪ Използвайте при всяко пътуване опорната система за шофьора.▪ Не пушете при зареждане! |
|   | **ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НЕИЗПРАВНОСТИ** |   |
|   |  | **Пожар:****Повреда:** | ▪ При пожар в начален стадии използвайте пожарогасителя – спешен телефон пожарна!▪ При опасност веднага изключете двигателя!▪ При поддръжка, почистващи и ремонтни дейности: извадете ключа и  изчакайте докато двигателят спре, снижете хващача на товара!▪ Продължете работа едва след отстраняването на неизправността от  инструктиран персонал ! |   |   |
|   | **ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗЛОПОЛУКИ -ПЪРВА ПОМОЩ - СПЕШЕН ТЕЛЕФОН 112** |   |
|   |  | ▪ Провеждане на незабавни мерки на мястото на злополуката!▪ Извикайте бърза помощ/лекар!▪ Информирайте началника и профсъюза!Отговорник за първа помощ:………………………………………………………………………………… |  |   |
|   | **ПОДДРЪЖКА** |   |
|   |  | ▪ Преди всяко пускане в експлоатация проверявайте функцията и предпазните устройства на  машината!▪ Следвайте предписанията на производителя относно профилактиката и поддръжката!▪ Ремонтите да се извършват само от инструктиран персонал! |  |   |
|  | **ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕСПАЗВАНЕ** |  |
|  |  | ▪ Последствия за здравето: наранявания и заболявания!▪ Трудово-правни последствия: предупреждение, мъмрене! |  |  |
|   |       |  |