|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unternehmen** | | **Gefährdungsbeurteilung[[1]](#footnote-1)\***  Arbeiten im Gewächshaus | **Dok-Nr.:** | GBU-W-D004 |
|  | | **Ersteller:** |  |
| **Verantwortlicher:** |  |
| **Datum:** |  |
| **Arbeitsplatz/-bereich:** | Produktionsgartenbau | | | |
| **Tätigkeiten:** | Nutzung der baulichen Anlage | | | |
| **Rechtsvorschrift/**  **Information** | VSG 2.1, VSG 2.6, Broschüren: Arbeitssicherheit im Verkauf, Arbeitssicherheit in Gewächshäusern | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**  ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | **Risiko**  1: Gering  2: Mittel  3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | | **Einzuleitende Maßnahmen**  Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | **Durchführung**  1) Wer  2) Bis wann  3) Erl. am | **Wirksamkeit**  **geprüft**  1) Wer  2) Erl. am |
|  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |
| GefBeu01 | Quetschen, Scheren  ▪ alle Quetsch-, Einzug- und Wickelstellen bis zu einer Höhe von 2,5 m verkleiden  ▪ kraftbetätigte Lüftungseinrichtungen nur mit einer Geschwindigkeit von max. 2 m/min öffnen oder schließen  ▪ Stehwandlüftungen mit Schließkanten unterhalb von 2,7 m, die eingesehen werden können, sind über einen Totmannschalter zu sichern; ansonsten Absperrung der Gefahrbereiche durch Schutzzäune oder Abschließen der Zugänge; alle 10 m unterhalb der Lüftungsflügel Warnschilder „Vorsicht Quetschgefahr an der Lüftung“ anbringen  ▪ Mobiltischanlagen mit Notausschalter und abschließbarer Hauptbefehlseinrichtung versehen; Zugangsbereiche mit automatischen Verriegelungen versehen; Mobiltischanlagen mit Notabschaltungen, die bei Kontakt mit Hindernissen reagieren, versehen  ▪ kraftbetriebene Transporteinrichtungen mit Sicherungssystemen gegen Anfahren von Personen sichern | (2) |  |  |  | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| GefBeu08 | Ertrinken  ▪ Wasserbecken mit einem Zaun umwehren und alle 20 m mit Ausstiegshilfen versehen | (3) |  |  |  | 1)  2)  3) | 1)  2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**  ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | | **Risiko**  1: Gering  2: Mittel  3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | | **Einzuleitende Maßnahmen**  Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | | **Durchführung**  1) Wer  2) Bis wann  3) Erl. am | **Wirksamkeit**  **geprüft**  1) Wer  2) Erl. am |
| Ja | Nein |
| GefBeu05 | Brand  ▪ bei Energieschirmen und Schattierungsanlagen Material mit hohem Widerstand gegen Flammeneinwirkung (z. B. Kennzeichnung B1) verwenden | | (3) |  |  |  | | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| GefBeu01 | Unkontrolliert bewegte Teile  ▪ Glasbedachung von Arbeitsräumen und Verkaufsgewächshäusern aus bruchsicheren Material herstellen  ▪ handbetätigte Winden in jeder Stellung selbsthaltend konstruieren oder mit einer Rückschlagssicherung versehen  ▪ Rolltische gegen Abkippen sichern  ▪ hängende Transporteinrichtungen gegen Ausheben und Herausfallen sichern | | (2) |  |  |  | | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) | | Ort, Datum | | | | | Unterschrift | | |
|  | |  | | | | |  | | |

1. \* Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen und Psychische Belastungen [↑](#footnote-ref-1)