|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Unternehmen** | **Gefährdungsbeurteilung[[1]](#footnote-1)\***Abbrucharbeiten | **Dok-Nr.:** | GBU-W-A001 |
|       | **Ersteller:** |       |
| **Verantwortlicher:** |       |
| **Datum:** |       |
| **Arbeitsplatz/-bereich:** | Abbrucharbeiten |
| **Tätigkeiten:** | Abbruch |
| **Rechtsvorschrift/****Information:** | UVV 2.7, DGUV Vorschrift 38, Broschüre: Bauarbeiten |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | **Risiko**1: Gering2: Mittel3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | **Einzuleitende Maßnahmen**Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | **Durchführung**1) Wer2) Bis wann3) Erl. am | **Wirksamkeit****geprüft**1) Wer2) Erl. am |
|  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |
| GefBeu01 | Hereintreten in spitze Teile, Stolpern, Umknicken▪ Sicherheitsschuhe, -stiefel S3 oder S5 tragen | (2)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu01 | Getroffen werden durch herabfallende Teile▪ Sicherheitsabstände zu Gefahrenbereichen einhalten▪ Schutzhelm tragen▪ Sicherheitsschuhe, -stiefel S3 oder S5 tragen | (3)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu01 | Getroffen werden von wegfliegenden Teilen▪ Sicherungseinrichtungen der Maschinen und Geräte benutzen▪ Schutzbrille benutzen | (3)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu01 | Absturz von erhöhten Arbeitsplätzen und Durchbrechen▪ Gerüste, Fangnetze, Hubarbeitskörbe, Arbeitsplattformen benutzen▪ geeignete Aufstiege nutzen und gegen Abrutschen sichern▪ Abbruchplan erstellen und Statik prüfen▪ PSA gegen Absturz verwenden | (3)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu03 | Gefahr durch kontaminierte Baustoffe▪ kontaminierte Baustoffe (z. B. Asbest) dürfen nur durch hierfür qualifizierte Spezialfirmen abgetragen und entsorgt werden | (3)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | **Risiko**1: Gering2: Mittel3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | **Einzuleitende Maßnahmen**Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | **Durchführung**1) Wer2) Bis wann3) Erl. am | **Wirksamkeit****geprüft**1) Wer2) Erl. am |
| Ja | Nein |
| GefBeu05 | Brandgefahr durch Trenn- und Schneidearbeiten▪ brandgefährdende Stoffe zu Beginn der Arbeiten entfernen▪ Funkenbildung eindämmen▪ Löschmittel bereithalten | (3)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu03 | Einatmen von Stäuben▪ Staubentwicklung vermeiden (z. B. durch Wasserstrahl)▪ Atemschutz tragen | (2)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu08 | UV-Strahlung▪ Beschattung herstellen▪ Belastungszeiten senken▪ Sonnenschutzkleidung und Augenschutz tragen▪ Sonnenschutzmittel verwenden | (2)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu08 | Witterungseinflüsse▪ Wetterschutzkleidung tragen | (2)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu09 | Heben und Tragen von Lasten▪ Maschinen benutzen▪ Hubvorrichtungen (z. B. Krane, Flaschenzüge) verwenden▪ Hebe- und Traghilfen verwenden | (2)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) | Ort, Datum | Unterschrift |
|       |       |       |

1. \* Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen und Psychische Belastungen [↑](#footnote-ref-1)