Versiunea 11/07







Instrucțiuni de utilizare Firmă/departament firmă:

conform Legii privind protecția muncii și

normelor de prevenire a accidentelor

VSG 1.1, VSG 3.1

# Motocultor/tractor cu o osie cu freză atașată

## 

## Pericole pentru persoane și mediu

* Vătămări din cauza proiectării corpurilor străine prinse.
* Pulberi minerale și organice.
* Recul.
* Rănirea picioarelor prin călcare sau alunecare la deplasarea înapoi.
* Mașina poate să sară (corpuri străine, straturi de sol compacte).
* Unelte de săpat rotative.
* Pericol de arsuri la atingerea componentelor fierbinți ale motorului.
* Gaze de eșapament, vibrații, zgomot, carburant.
* Carburantul ieșit poate să pericliteze mediul înconjurător.

### Măsuri de protecție și reguli de comportament

* Mașinile pot fi operate numai de personale instruite cu vârsta minimă de 15 ani.
* Trebuie respectate instrucțiunile de utilizare ale producătorului.
* Purtați încălțăminte de siguranță (S 2) și protecție pentru auz, dacă este cazul.
* Pentru pornire, sistemul de acționare trebuie decuplat și sistemul de acționare al uneltelor   
  trebuie să fie deconectat.
* Pentru alimentare utilizați un ștuț de umplere de siguranță.
* Nu fumați în timpul alimentării.
* Reglați barele de ghidare în funcție de necesitățile operatorului. Ghidați permanent cu ambele mâini.
* În cazul deplasării înapoi, acordați atenție obstacolelor.
* În cazul lucrărilor în zone închise (sere, tunele de folie) asigurați aerisirea suficientă.
* Verificați funcționarea comutatorului de pericol și sistemul de blocare al frezei pentru deplasarea înapoi.
* În cazul povârnișurilor, deplasați-vă transversal pe pantă. În caz de pericol de alunecare a mașinii, aceasta trebuie

ținută de o a 2-a persoană aflată deasupra aparatului cu ajutorul unei bare sau a unui cablu.

* Mențineți o distanță suficientă față de corpurile străine/materiale fixe (de ex. suprafețe de pavaj).
* La transport, schimbarea locului de intervenție și la întoarceri este necesară deconectarea sistemului de acționare al uneltelor.

### 

### Comportament în caz de pericol, resp. în caz de defecțiuni

* În caz de pericol, acționați imediat comutatorul de pericol.

### Comportament în caz de accident, primul ajutor

Persoană responsabilă cu acordarea primului ajutor: Doamna/Domnul .......................... Apel de urgență: 112  
- Inițiați măsurile de urgență la locul accidentului.

* Chemați ambulanța/medicul.
* Informați compania/superiorul.

### Mentenanță

* Reparațiile trebuie efectuate doar de specialiști (persoane împuternicite).
* Pentru întreținere și mentenanță respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorului.
* Înainte de fiecare punere în funcțiune, efectuați verificarea vizuală și verificarea funcționării și verificați funcționarea și integritatea dispozitivelor de siguranță și de protecție.
* Lucrările de întreținere și de curățare vor fi efectuate numai cu motorul oprit și cu sistemul de acționare al uneltelor deconectat.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data Semnătura companiei

Se confirmă conformitatea dintre cuprinsul prezentelor instrucțiuni și condițiile de lucru interne și informațiile privind evaluarea pericolelor.