|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unternehmen** | | **Gefährdungsbeurteilung[[1]](#footnote-1)\***  Friedhof / Grabsteinprüfung | **Dok-Nr.:** | GBU-W-G003 |
|  | | **Ersteller:** |  |
| **Verantwortlicher:** |  |
| **Datum:** |  |
| **Arbeitsplatz/-bereich:** | Friedhof | | | |
| **Tätigkeiten:** | Grabmacher- und Beisetzungsarbeiten | | | |
| **Rechtsvorschrift/**  **Information** | VSG 4.7, Broschüre: Sicher arbeiten auf Friedhöfen | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**  ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | | **Risiko**  1: Gering  2: Mittel  3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | | **Einzuleitende Maßnahmen**  Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | | **Durchführung**  1) Wer  2) Bis wann  3) Erl. am | **Wirksamkeit**  **geprüft**  1) Wer  2) Erl. am |
| Ja | Nein |
| GefBeu01 | Erschlagen werden  ▪ Grabmalanlagen einmal jährlich, nach der Frostperiode, prüfen  ▪ nur fachkundiges Personal für die Grabmalprüfung einsetzen  ▪ Prüflast entsprechend der auf dem Friedhof geltenden Regel der Technik („Technische Anleitung zur Standsicherheit für Grabmalanlagen – TA Grabmal“ oder „Richtlinie für die Erstellung und Prüfung von Grabmalanlagen des Bundesinnungsverbandes – BIV“) auswählen  ▪ mangelhafte Grabmale kennzeichnen, ggf. sichern und Grabnutzungsberechtigten schriftlich informieren  ▪ akut umsturzgefährdete Grabmale sofort sichern oder fachgerecht abbauen  ▪ bei offensichtlichen Schäden an Gruften oder Mausoleen die Standfestigkeit durch einen Bausachverständigen (z. B. Statiker) prüfen lassen | | (2) |  |  |  | | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) | | Ort, Datum | | | | | Unterschrift | | |
|  | |  | | | | |  | | |

1. \* Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Baulichen Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibration und Psychische Belastungen [↑](#footnote-ref-1)