|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Unternehmen** | **Gefährdungsbeurteilung[[1]](#footnote-1)\***Motormanuelle Arbeiten/Holzernte | **Dok-Nr.:** | GBU-W-C003 |
|       | **Ersteller:** |       |
| **Verantwortlicher:** |       |
| **Datum:** |       |
| **Arbeitsplatz/-bereich:** | Forst- und Baumarbeiten |
| **Tätigkeiten:** | Fällarbeiten |
| **Rechtsvorschrift/****Information** | VSG 3.1, VSG 4.2, VSG 4.3, Broschüren: Waldarbeit, Baumarbeiten |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | **Risiko**1: Gering2: Mittel3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | **Einzuleitende Maßnahmen**Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | **Durchführung**1) Wer2) Bis wann3) Erl. am | **Wirksamkeit****geprüft**1) Wer2) Erl. am |
| Ja | Nein |
| GefBeu01 | Getroffen werden von Stamm- oder Baumteilen▪ Fäll- und Entnahmearbeiten mit fachgerechter Arbeitstechnik/- verfahren durchführen▪ Facharbeit durch Qualifikation und Überprüfung sicherstellen▪ fachgerechte Fälltechnik einsetzen mit Sicherheitsfälltechnik (Stütz-/Halteband) als Regelfälltechnik▪ keine Alleinarbeit mit der Motorsäge▪ Baumansprache vor Fällung durchführen▪ bei Fällarbeiten doppelte Baumlänge rund um den zu fällenden Baum als Sicherheitsbereich▪ bei Entastungsarbeiten doppelte Astlänge, mindestens, jedoch 6 m im Radius als Sicherheitsbereich▪ Rückweiche frei räumen, ausreichende Rückweiche schaffen, Rückweicheplatz festlegen▪ bei Schwierigkeitsfällungen Seileinsatz prüfen▪ Hänger fachgerecht zu Fallbringen, Maschineneinsatz prüfen ▪ Sicherheitsbereich gegen unbefugtes Betreten absperren, beschildern oder, wenn erforderlich durch Warnposten, sichern | (3)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | **Risiko**1: Gering2: Mittel3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | **Einzuleitende Maßnahmen**Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | **Durchführung**1) Wer2) Bis wann3) Erl. am | **Wirksamkeit****geprüft**1) Wer2) Erl. am |
| Ja | Nein |
| GefBeu11 | Organisationsmängel▪ Fachkundiger wird schriftlich mit der Aufsicht der Arbeiten beauftragt▪ Fällarbeiten werden nur von Fachkundigen ausgeführt▪ keine Alleinarbeit bei Fällarbeiten▪ Arbeitsauftrag schriftlich zur Verfügung stellen | (2)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) | Ort, Datum | Unterschrift |
|       |       |       |

1. \* Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen, Psychische Belastungen und den Modulen Forst- und Baumarbeiten allgemein und Arbeiten mit der Motorsäge [↑](#footnote-ref-1)