|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |  |
|  | **Firma:** | | | **Instrukcja pracy** | **Data:** | |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  | **Obszar pracy:** | | | **Czynność:** | **Podpis:** | |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **NAZWA** | | | | | |  |
|  | **Ładowarka rolnicza** | | | | | |  |
|  |  |
|  | **Prace załadunkowe i transportowe** | | | | | |  |
|  | **ZAGROŻENIA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA** | | | | | |  |
|  |  | ▪ Niebezpieczeństwo wywrócenia się  ▪ Niebezpieczeństwo przejechania  ▪ Niebezpieczeństwo powodowane przez spadające przedmioty (szczególnie duże bele) ▪ Niebezpieczeństwo pośliźnięcia podczas wchodzenia i schodzenia  ▪ Niebezpieczeństwo powodowane przez olej hydrauliczny wydostający się pod wysokim ciśnieniem  ▪ Niebezpieczeństwo wskutek przebywania w strefie zagrożenia | | | |  |  |
|  | **ŚRODKI OCHRONY I ZASADY POSTĘPOWANIA** | | | | | |  |
|  |  | **Ochrona stóp:**  **Ochrona słuchu:** | | Nosić obuwie ochronne!  Przy przekroczeniu 80 dB(A) stosować środki ochrony słuchu! | |  |  |
| **Sposób postępowania:**  ▪ Obsługa tylko przez godne zaufania, przeszkolone osoby, upoważnione przez przedsiębiorcę  ▪ Bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom oraz instrukcji pracy przygotowanej przez producenta!  ▪ **Przed** pracą sprawdzić: hamulec roboczy i postojowy, narzędzia robocze, układ kierowniczy, układ hydrauliczny, urządzenie podnoszące, oświetlenie i urządzenie ostrzegawcze  ▪ **Podczas** pracy: zwracać uwagę na stan i nośność podłoża, transportować ładunek w najniższej  pozycji, pamiętać o zwiększonym niebezpieczeństwie wywrócenia przy pełnym wychyleniu przednich kół podczas skrętu i podniesionym ładunku, jechać z odpowiednią prędkością  ▪ **Parkowanie** pojazdu: opuścić urządzenie podnoszące, zaciągnąć hamulec postojowy, wyjąć kluczyk  ▪ Nie przebywać w strefie zagrożenia.  ▪ Przewożenie osób na maszynie lub urządzeniach roboczych jest zabronione!  ▪ Przy niedostatecznej widoczności korzystać z pomocy innej osoby.  ▪ Do układania i odkładania dużych bel używać wyłącznie pojazdów z dachem ochronnym lub kabiną.  ▪ Ustawić składane urządzenia ochronne w pozycji ochronnej.  ▪ Podczas każdej jazdy operator musi stosować system zabezpieczeń (pas).  ▪ Podczas tankowania nie palić papierosów! | | | |
|  | **POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU USTEREK** | | | | | |  |
|  |  | **Pożar:**  **Usterka:** | ▪ Gasić niewielkie pożary gaśnicą – wezwać straż pożarną!  ▪ W razie niebezpieczeństwa natychmiast wyłączyć silnik!  ▪ Podczas konserwacji, czyszczenia i napraw: Wyjąć kluczyk ze stacyjki i odczekać, aż silnik się zatrzyma, opuścić mechanizm chwytający!  ▪ Kontynuować pracę dopiero po usunięciu usterki przez przeszkolony personel! | | |  |  |
|  | **POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW - PIERWSZA POMOC - TELEFON ALARMOWY 112** | | | | | |  |
|  |  | ▪ Na miejscu wypadku podjąć natychmiastowe działania!  ▪ Wezwać karetkę/lekarza!  ▪ Powiadomić przełożonego i branżowe stowarzyszenie ubezpieczeniowe!  Osoby udzielające pierwszej pomocy:…………………………………………………………….. | | | |  |  |
|  | **UTRZYMANIE W DOBRYM STANIE** | | | | | |  |
|  |  | ▪ Przed każdym uruchomieniem sprawdzić działanie maszyny i jej urządzenia zabezpieczające!  ▪ Przestrzegać wytycznych producenta dotyczących konserwacji i pielęgnacji!  ▪ Naprawy mogą być wykonywane tylko przez przeszkolony personel! | | | |  |  |
|  | **KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW** | | | | | |  |
|  |  | ▪ Konsekwencje zdrowotne: urazy i schorzenia!  ▪ Konsekwencje wynikające z prawa pracy: upomnienie, nagana! | | | |  |  |
|  |  | | | | | |  |