|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |        |   |
|  | **Firma:** | **Instrukcja pracy** | **Data:** |   |
|   |   |
|   |  |   |
|   | **Obszar pracy:** | **Czynność:** | **Podpis:** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **NAZWA** |   |
|   | **Ładowarka rolnicza** |   |
|   |   |
|   | **Prace załadunkowe i transportowe** |   |
|   | **ZAGROŻENIA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA** |   |
|   |  | ▪ Niebezpieczeństwo wywrócenia się ▪ Niebezpieczeństwo przejechania▪ Niebezpieczeństwo powodowane przez spadające przedmioty (szczególnie duże bele)▪ Niebezpieczeństwo pośliźnięcia podczas wchodzenia i schodzenia▪ Niebezpieczeństwo powodowane przez olej hydrauliczny wydostający się pod wysokim ciśnieniem▪ Niebezpieczeństwo wskutek przebywania w strefie zagrożenia  |  |   |
|   | **ŚRODKI OCHRONY I ZASADY POSTĘPOWANIA** |   |
|   |  | **Ochrona stóp:****Ochrona słuchu:** | Nosić obuwie ochronne!Przy przekroczeniu 80 dB(A) stosować środki ochrony słuchu! |  |   |
| **Sposób postępowania:**▪ Obsługa tylko przez godne zaufania, przeszkolone osoby, upoważnione przez przedsiębiorcę▪ Bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom oraz instrukcji pracy przygotowanej przez producenta!▪ **Przed** pracą sprawdzić: hamulec roboczy i postojowy, narzędzia robocze, układ kierowniczy, układ hydrauliczny, urządzenie podnoszące, oświetlenie i urządzenie ostrzegawcze▪ **Podczas** pracy: zwracać uwagę na stan i nośność podłoża, transportować ładunek w najniższej pozycji, pamiętać o zwiększonym niebezpieczeństwie wywrócenia przy pełnym wychyleniu przednich kół podczas skrętu i podniesionym ładunku, jechać z odpowiednią prędkością▪ **Parkowanie** pojazdu: opuścić urządzenie podnoszące, zaciągnąć hamulec postojowy, wyjąć kluczyk▪ Nie przebywać w strefie zagrożenia.▪ Przewożenie osób na maszynie lub urządzeniach roboczych jest zabronione!▪ Przy niedostatecznej widoczności korzystać z pomocy innej osoby.▪ Do układania i odkładania dużych bel używać wyłącznie pojazdów z dachem ochronnym lub kabiną.▪ Ustawić składane urządzenia ochronne w pozycji ochronnej.▪ Podczas każdej jazdy operator musi stosować system zabezpieczeń (pas).▪ Podczas tankowania nie palić papierosów! |
|   | **POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU USTEREK** |   |
|   |  | **Pożar:****Usterka:** | ▪ Gasić niewielkie pożary gaśnicą – wezwać straż pożarną!▪ W razie niebezpieczeństwa natychmiast wyłączyć silnik!▪ Podczas konserwacji, czyszczenia i napraw: Wyjąć kluczyk ze stacyjki i odczekać, aż silnik się zatrzyma, opuścić mechanizm chwytający!▪ Kontynuować pracę dopiero po usunięciu usterki przez przeszkolony personel! |  |   |
|   | **POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW - PIERWSZA POMOC - TELEFON ALARMOWY 112** |   |
|   |  | ▪ Na miejscu wypadku podjąć natychmiastowe działania!▪ Wezwać karetkę/lekarza!▪ Powiadomić przełożonego i branżowe stowarzyszenie ubezpieczeniowe!Osoby udzielające pierwszej pomocy:…………………………………………………………….. |  |   |
|   | **UTRZYMANIE W DOBRYM STANIE** |   |
|   |  | ▪ Przed każdym uruchomieniem sprawdzić działanie maszyny i jej urządzenia zabezpieczające!▪ Przestrzegać wytycznych producenta dotyczących konserwacji i pielęgnacji!▪ Naprawy mogą być wykonywane tylko przez przeszkolony personel! |  |   |
|  | **KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW** |  |
|  |  | ▪ Konsekwencje zdrowotne: urazy i schorzenia!▪ Konsekwencje wynikające z prawa pracy: upomnienie, nagana! |  |  |
|   |       |  |