|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |        |   |
|  | **Фирма:** | **Производственная инструкция** | **Дата:** |   |
|   |   |
|   |  |   |
|   | **Сфера деятельности:** | **Занимаемая должность:** | **Подпись:** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **НАИМЕНОВАНИЕ** |   |
|   | **Колесный мини-погрузчик** |   |
|   |   |
|   | **Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы** |   |
|   | **ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** |   |
|   |  | ▪ Опасность наезда▪ Опасность поскользнуться при посадке и высадке▪ Опасность опрокидывания▪ Опасность из-за выхода гидравлического масла под высоким давлением▪ Опасность из-за падающих предметов (особенно больших тюков)▪ Опасность из-за нахождения в опасной зоне  |  |   |
|   | **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ** |   |
|   |  | **Средства защиты ног:****Средства защиты органов слуха:** |  Используйте защитную обувь! При уровне шума более 80 дБ(А) используйте защитные наушники! |  |   |
| **Поведение:**▪ Обслуживание только надежными лицами, прошедшими инструктаж и уполномоченными  работодателем▪ Необходимо соблюдать предписания по предотвращению несчастных случаев и руководство  по эксплуатации, предоставленное изготовителем!▪ **Перед** эксплуатацией проверьте: рабочий и стояночный тормоз, рабочие органы, рулевое  управление, гидравлическую систему,  подъемное устройство, освещение и предупредительное сигнальное устройство.▪ **Во время** эксплуатации: учитывайте состояние и несущую способность дорожного полотна,  перемещайте груз в самом низком положении,▪ учитывайте повышенную опасность опрокидывания при полном повороте управляемых колес и поднятом грузе,▪ двигайтесь с умеренной скоростью.▪ **Остановка** транспортного средства: опустите подъемное устройство, приведите в действие  стояночный тормоз, выньте ключ.▪ Не находитесь в опасной зоне.▪ Запрещено перевозить людей на машине или рабочем оборудовании!▪ При недостаточной видимости используйте помощника, дающего указания.▪ Для укладки в штабеля и разборки штабелей больших тюков используйте только транспортные средства с защитной крышей для водителя или кабиной.▪ Приведите в защитное положение откидные защитные устройства.▪ При любом передвижении используйте систему удержания водителя.▪ Не курите при заправке топливом! |
|   | **ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ** |   |
|   |  | **Пожар:****Неисправность:** | ▪ При возникновении пожара используйте огнетушитель – экстренный вызов  пожарной команды!▪ При опасности сразу же выключите двигатель!▪ При работах по техническому обслуживанию, очистке и ремонту: извлеките ключ зажигания и дождитесь остановки двигателя, опустите грузозахватное  приспособление!▪ Продолжайте работу только после устранения неисправности обученным neрсоналом! |  |   |
|   | **ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ - ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ - ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ 112** |   |
|   |  | ▪ Оказание неотложной помощи на месте происшествия!▪ Вызовите машину скорой помощи/врача!▪ Известите начальника и отраслевой страховой союз!Лицо, оказывающее первую помощь:…………………………………………………………….. |  |   |
|   | **СОДЕРЖАНИЕ В ИСПРАВНОСТИ** |   |
|   |  | ▪ Перед каждым введением в эксплуатацию проверяйте функционирование и устройства  безопасности машины!▪ Соблюдайте предписания изготовителя, касающиеся технического обслуживания и ухода!▪ Проведение ремонтных работ поручайте только обученному персоналу! |  |   |
|  | **ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ** |  |
|  |  | ▪ Последствия для здоровья: травмы и заболевания!▪ Последствия с точки зрения трудового права: предупреждение, выговор! |  |  |
|   |       |  |