|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | |  |
|  | **Фирма:** | | | | | **Производственная инструкция** | | **Дата:** | |  |
|  |  |
|  |  | |  |
|  | **Сфера деятельности:** | | | | | **Занимаемая должность:** | | **Подпись:** | |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **НАИМЕНОВАНИЕ** | | | | | | | | |  |
|  | **Колесный мини-погрузчик** | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  | **Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы** | | | | | | | | |  |
|  | **ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | ▪ Опасность наезда  ▪ Опасность поскользнуться при посадке и высадке  ▪ Опасность опрокидывания  ▪ Опасность из-за выхода гидравлического масла под высоким давлением  ▪ Опасность из-за падающих предметов (особенно больших тюков)  ▪ Опасность из-за нахождения в опасной зоне | | | | |  |  |
|  | **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ** | | | | | | | | |  |
|  |  | | **Средства защиты ног:**  **Средства защиты органов слуха:** | | | | Используйте защитную обувь!  При уровне шума более 80 дБ(А) используйте защитные  наушники! | |  |  |
| **Поведение:**  ▪ Обслуживание только надежными лицами, прошедшими инструктаж и уполномоченными   работодателем  ▪ Необходимо соблюдать предписания по предотвращению несчастных случаев и руководство   по эксплуатации, предоставленное изготовителем!  ▪ **Перед** эксплуатацией проверьте: рабочий и стояночный тормоз, рабочие органы, рулевое   управление, гидравлическую систему,  подъемное устройство, освещение и предупредительное сигнальное устройство.  ▪ **Во время** эксплуатации: учитывайте состояние и несущую способность дорожного полотна,   перемещайте груз в самом низком положении,  ▪ учитывайте повышенную опасность опрокидывания при полном повороте управляемых колес и  поднятом грузе,  ▪ двигайтесь с умеренной скоростью.  ▪ **Остановка** транспортного средства: опустите подъемное устройство, приведите в действие   стояночный тормоз, выньте ключ.  ▪ Не находитесь в опасной зоне.  ▪ Запрещено перевозить людей на машине или рабочем оборудовании!  ▪ При недостаточной видимости используйте помощника, дающего указания.  ▪ Для укладки в штабеля и разборки штабелей больших тюков используйте только транспортные  средства с защитной крышей для водителя или кабиной.  ▪ Приведите в защитное положение откидные защитные устройства.  ▪ При любом передвижении используйте систему удержания водителя.  ▪ Не курите при заправке топливом! | | | | | |
|  | **ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ** | | | | | | | | |  |
|  |  | **Пожар:**  **Неисправность:** | | | ▪ При возникновении пожара используйте огнетушитель – экстренный вызов   пожарной команды!  ▪ При опасности сразу же выключите двигатель!  ▪ При работах по техническому обслуживанию, очистке и ремонту: извлеките ключ  зажигания и дождитесь остановки двигателя, опустите грузозахватное   приспособление!  ▪ Продолжайте работу только после устранения неисправности обученным neрсоналом! | | | |  |  |
|  | **ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ - ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ - ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ 112** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | ▪ Оказание неотложной помощи на месте происшествия!  ▪ Вызовите машину скорой помощи/врача!  ▪ Известите начальника и отраслевой страховой союз!  Лицо, оказывающее первую помощь:…………………………………………………………….. | | | | |  |  |
|  | **СОДЕРЖАНИЕ В ИСПРАВНОСТИ** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | ▪ Перед каждым введением в эксплуатацию проверяйте функционирование и устройства   безопасности машины!  ▪ Соблюдайте предписания изготовителя, касающиеся технического обслуживания и ухода!  ▪ Проведение ремонтных работ поручайте только обученному персоналу! | | | | |  |  |
|  | **ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ** | | | | | | | | |  |
|  |  | | | ▪ Последствия для здоровья: травмы и заболевания!  ▪ Последствия с точки зрения трудового права: предупреждение, выговор! | | | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | |  |