| Firma: | | **Instrucțiuni de utilizare**  conform §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Încărcarea și descărcarea vehiculelor** | | | | |
|  | | | | |
| **Pericol pentru persoane** | | | | | | |
| * Alunecarea, răsturnarea sau căderea încărcăturii * Vătămări din cauza reculului peretelui lateral de încărcare * Reculul rampelor de urcare * Pericole de împiedicare și prăbușire | | | | | | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/ISO_7010_M015.svg/800px-ISO_7010_M015.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/ISO_7010_M009.svg/800px-ISO_7010_M009.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/ISO_7010_M014.svg/800px-ISO_7010_M014.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/ISO_7010_M008.svg/800px-ISO_7010_M008.svg.png |
| **Măsuri de protecție și reguli de comportament** | | | | | |
| * Înainte de utilizare trebuie controlată starea impecabilă a șinelor de încărcare și a mijloacelor de prindere. * Activitățile de încărcare și descărcare pot fi efectuate numai de persoane instruite. * Purtați mijloace de protecție a corpului, precum încălțămintea de siguranță, casca de protecție, mănuși și vestă de avertizare. * Asigurați suficient locurile de încărcare și descărcare pe drumurile publice. * Este interzisă staționarea persoanelor neautorizate în zona periculoasă a locului de încărcare. * Utilizați mijloace adecvate de preluare a sarcinii precum graifere, clești, furci pentru paleți sau cârlige de sarcină. * Utilajele de încărcare/descărcare precum macaralele, excavatoarele, încărcătoarele sau stivuitoarele cu furcă pot fi utilizate numai de persoanele instruite conform indicațiilor producătorului. * Este interzisă staționarea sub sarcinile suspendate. * La procesul de încărcare trebuie părăsită cabina șoferului de la vehiculul de transport. * Șinele de încărcare trebuie asigurate împotriva alunecării și nu trebuie să depășească o pantă de 17°. * La parcurgerea șinelor de încărcare sau a rampelor trebuie utilizat un îndrumător, dacă este cazul. * Deschideți cu atenție pereții laterali de încărcare, totodată pășiți în lateral, lângă peretele lateral. * Acordați atenție unei asigurări suficiente a încărcăturii. * Mențineți centrul de greutate al încărcăturii cât mai jos posibil. * Utilizați sistemul de asistență al șoferului (dacă există). | | | | | |
| **În caz de defecțiuni** | | | | | | |
| * În cazul disfuncționalităților, opriți acționarea mecanică și așteptați ca toate componentele mașinii să fie în repaus. * Scoateți cheia de contact înainte de lucrările de eliminare a defecțiunilor. * https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/DIN_4844-2_D-P006.svg/800px-DIN_4844-2_D-P006.svg.pngÎnchideți zona accidentului/zona de lucru. * Asigurați siguranța traficului în zona drumurilor publice. * Îndrumați persoanele în afara zonei periculoase. * Informați superiorii. * Lucrările de eliminare a defecțiunilor pot fi efectuate numai de specialiști. | | | | | | |
| **Comportament în caz de accident, primul ajutor** | | | | | **Apel de urgență 112** | |
| Telefon în locație: | Persoană responsabilă cu acordarea primului ajutor: | | | Trusă de prim ajutor în locație: | |  |
| * Păstrați liniștea, asigurați locul accidentului, respectați propria siguranță! * Efectuați un apel de urgență (112)! * Opriți mașina și salvați persoanele rănite din zona periculoasă, dacă este cazul! * Acordați primul ajutor! * Verificați funcțiile vitale și inițiați măsurile de salvare a vieții (poziție laterală, resuscitare etc.). * În cazul sângerărilor periculoase: Dacă este posibil, țineți în sus partea rănită a corpului și opriți sângerarea (apăsați rana cu un tampon, dacă este cazul aplicați un bandaj de presiune). * Combateți incendiile incipiente cu substanța de stingere adecvată – apel de urgență 112! | | | | | | |
| **Mentenanță** | | | | | | |
| * Reparațiile, lucrările de întreținere și verificările trebuie efectuate numai de persoanele însărcinate în acest sens. * Toate lucrările vor fi efectuate numai cu sistemul de acționare oprit și cu unealta de lucru oprită. | | | | | | |
| Locație: Dată: | | | Semnătură responsabil: | | | |
| Se confirmă conformitatea dintre cuprinsul prezentelor instrucțiuni și condițiile de lucru interne și informațiile privind evaluarea pericolelor. | | | | | | |