| Firma:      | **Instrucțiuni de utilizare**conform §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |
| --- | --- |
| **Încărcarea și descărcarea vehiculelor**  |
|  |
| **Pericol pentru persoane** |
| * Alunecarea, răsturnarea sau căderea încărcăturii
* Vătămări din cauza reculului peretelui lateral de încărcare
* Reculul rampelor de urcare
* Pericole de împiedicare și prăbușire
 | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/ISO_7010_M015.svg/800px-ISO_7010_M015.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/ISO_7010_M009.svg/800px-ISO_7010_M009.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/ISO_7010_M014.svg/800px-ISO_7010_M014.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/ISO_7010_M008.svg/800px-ISO_7010_M008.svg.png |
|  **Măsuri de protecție și reguli de comportament** |
| * Înainte de utilizare trebuie controlată starea impecabilă a șinelor de încărcare și a mijloacelor de prindere.
* Activitățile de încărcare și descărcare pot fi efectuate numai de persoane instruite.
* Purtați mijloace de protecție a corpului, precum încălțămintea de siguranță, casca de protecție, mănuși și vestă de avertizare.
* Asigurați suficient locurile de încărcare și descărcare pe drumurile publice.
* Este interzisă staționarea persoanelor neautorizate în zona periculoasă a locului de încărcare.
* Utilizați mijloace adecvate de preluare a sarcinii precum graifere, clești, furci pentru paleți sau cârlige de sarcină.
* Utilajele de încărcare/descărcare precum macaralele, excavatoarele, încărcătoarele sau stivuitoarele cu furcă pot fi utilizate numai de persoanele instruite conform indicațiilor producătorului.
* Este interzisă staționarea sub sarcinile suspendate.
* La procesul de încărcare trebuie părăsită cabina șoferului de la vehiculul de transport.
* Șinele de încărcare trebuie asigurate împotriva alunecării și nu trebuie să depășească o pantă de 17°.
* La parcurgerea șinelor de încărcare sau a rampelor trebuie utilizat un îndrumător, dacă este cazul.
* Deschideți cu atenție pereții laterali de încărcare, totodată pășiți în lateral, lângă peretele lateral.
* Acordați atenție unei asigurări suficiente a încărcăturii.
* Mențineți centrul de greutate al încărcăturii cât mai jos posibil.
* Utilizați sistemul de asistență al șoferului (dacă există).
 |
| **În caz de defecțiuni** |
| * În cazul disfuncționalităților, opriți acționarea mecanică și așteptați ca toate componentele mașinii să fie în repaus.
* Scoateți cheia de contact înainte de lucrările de eliminare a defecțiunilor.
* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/DIN_4844-2_D-P006.svg/800px-DIN_4844-2_D-P006.svg.pngÎnchideți zona accidentului/zona de lucru.
* Asigurați siguranța traficului în zona drumurilor publice.
* Îndrumați persoanele în afara zonei periculoase.
* Informați superiorii.
* Lucrările de eliminare a defecțiunilor pot fi efectuate numai de specialiști.
 |
|  **Comportament în caz de accident, primul ajutor** | **Apel de urgență 112** |
| Telefon în locație:      | Persoană responsabilă cu acordarea primului ajutor:      | Trusă de prim ajutor în locație:      |  |
| * Păstrați liniștea, asigurați locul accidentului, respectați propria siguranță!
* Efectuați un apel de urgență (112)!
* Opriți mașina și salvați persoanele rănite din zona periculoasă, dacă este cazul!
* Acordați primul ajutor!
* Verificați funcțiile vitale și inițiați măsurile de salvare a vieții (poziție laterală, resuscitare etc.).
* În cazul sângerărilor periculoase: Dacă este posibil, țineți în sus partea rănită a corpului și opriți sângerarea (apăsați rana cu un tampon, dacă este cazul aplicați un bandaj de presiune).
* Combateți incendiile incipiente cu substanța de stingere adecvată – apel de urgență 112!
 |
| **Mentenanță** |
| * Reparațiile, lucrările de întreținere și verificările trebuie efectuate numai de persoanele însărcinate în acest sens.
* Toate lucrările vor fi efectuate numai cu sistemul de acționare oprit și cu unealta de lucru oprită.
 |
| Locație: Dată:            | Semnătură responsabil: |
| Se confirmă conformitatea dintre cuprinsul prezentelor instrucțiuni și condițiile de lucru interne și informațiile privind evaluarea pericolelor. |