Versiunea 09/07



Instrucțiuni de utilizare Firmă/departament firmă:

conform Legii privind protecția muncii și

normelor de prevenire a accidentelor

VSG 1.1, VSG 3.1 Locație de utilizare:

# Cărucior de tăiere autopropulsat (pepinieră)

## Pericole pentru persoane și mediu

* Răsturnarea căruciorului de tăiere.
* Pericol de strivire la componentele deplasate mecanic sau hidraulic.
* Prăbușire de pe platforma de lucru.
* Transferul energiei electrice în apropierea liniilor electrice aeriene.
* Pericol de lovire din cauza mișcării de revenire a crengilor și ramurilor.

### Măsuri de protecție și reguli de comportament

* Normele de prevenire a accidentelor și instrucțiunile de utilizare ale producătorului sunt respectate și urmate.
* Căruciorul de tăiere poate fi operat numai de persoanele în vârstă de cel puțin 18 ani și instruite. Persoana trebuie să fie însărcinată cu lucrările respective și trebuie să-și fi demonstrat abilitățile față de contractant.
* Înainte de începerea lucrului trebuie verificată starea și funcționarea corespunzătoare a dispozitivelor de siguranță și de protecție.
* Respectați capacitatea maximă a platformei de lucru.
* În exteriorul culturilor, platforma de lucru trebuie adusă în poziția cea mai joasă. Toate persoanele, cu excepția șoferului trebuie să părăsească platforma de lucru.
* Utilizați căruciorul de tăiere în stare stabilă și respectați unghiul de înclinare.
* Respectați distanța de siguranță față de liniile electrice aeriene.

### Comportament în caz de pericol, resp. în caz de defecțiuni

* Opriți motorul și acționați frâna de imobilizare.
* Părăsiți platforma de lucru pe treptele existente, în stare coborâtă.
* Efectuați lucrările de întreținere și curățare sub platforma de lucru ridicată numai dacă aceasta a fost blocată anterior.

### 

### Comportament în caz de accident, primul ajutor

Persoană responsabilă cu acordarea primului ajutor: Doamna/Domnul .......................... Apel de urgență: 112

* Inițiați măsurile de urgență la locul accidentului.
* Chemați ambulanța/medicul.
* Informați compania/superiorul.

### 

### Mentenanță

* Verificare regulată prin intermediul persoanei abilitate.
* Reparațiile trebuie efectuate doar de specialiști.
* Pentru întreținere și mentenanță respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorului.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data Semnătura companiei

Se confirmă conformitatea dintre cuprinsul prezentelor instrucțiuni și condițiile de lucru interne și informațiile privind evaluarea pericolelor.