Versiunea 09/07









Instrucțiuni de utilizare Firmă/departament firmă:

conform Legii privind protecția muncii și

normelor de prevenire a accidentelor

VSG 3.1, StVO, StVZO, VDI 2700 ff., BGI 649

# Asigurarea încărcăturii

##  Pericole pentru persoane și mediu

* Alunecarea, răsturnarea, rostogolirea sau căderea încărcăturii.
* Răsturnarea vehiculului.
* Vehiculul scăpat de sub control.

###  Măsuri de protecție și reguli de comportament

* Purtați mijloace de protecție corporală adecvate la lucrările de încărcare/descărcare (de ex. protecție pentru cap, mâini și picioare, vestă de avertizare).
* Alegeți vehiculul de transport adecvat.
* Respectați planul de distribuire a sarcinilor.
* Respectați greutatea totală admisibilă și încărcarea pe osie.
* Respectați dimensiunea de încărcare, marcare specială la vehicul, dacă este cazul

(Aprobare specială).

* Plasați centrul de greutate al încărcăturii cât mai jos posibil deasupra axei centrale longitudinale

a vehiculului.

* Mijloacele ajutătoare pentru asigurarea pe formă a încărcăturii (de ex. bare de fixare) au

o forță de asigurare suficientă.

* Mijloacele de fixare utilizate pentru fixarea directă au o

forță de fixare „LC“ suficientă (*Lashing Capacity*).

* Mijloacele de fixare utilizate pentru fixarea prin apăsare au o

forță de pretensionare suficientă „STF“ (*Standard Tension Force* = forța clichetului).

* Rezistența punctelor de fixare este suficientă.
* Verificați siguranța încărcăturii la intervale regulate (dacă este cazul, strângeți ulterior).
* Adaptați viteza de deplasare la încărcătură, condițiilor de pe șosele și de trafic.
* Selectați traseul adecvat.
* Selectați locuri de încărcare și descărcare adecvate (de ex. pe șantier).

###

### Comportament în caz de pericol, resp. în caz de defecțiuni

* Închiderea locului accidentului.
* Îndrumați persoanele în afara zonei periculoase.
* Asigurați siguranța traficului la locul accidentului pe drumurile publice.

###  Comportament în caz de accident, primul ajutor

Persoană responsabilă cu acordarea primului ajutor: Doamna/Domnul .......................... Apel de urgență: 112

* Inițiați măsurile de urgență la locul accidentului.
* Chemați ambulanța/medicul.
* Informați compania/superiorul.

###  Mentenanță

* Dispuneți verificarea regulată a vehiculelor de către specialiști (persoană împuternicită)/expert.
* Dispuneți verificarea mijloacelor ajutătoare pentru asigurarea încărcăturii (mijloace de fixare) cel puțin o dată pe an de către o persoană împuternicită.
* Controlul vizual al mijloacelor de fixare și vehiculului înainte de fiecare utilizare.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data Semnătura companiei

Se confirmă conformitatea dintre cuprinsul prezentelor instrucțiuni și condițiile de lucru interne și informațiile privind evaluarea pericolelor.