|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Unternehmen** | **Gefährdungsbeurteilung[[1]](#footnote-1)\***Arbeiten im Gewächshaus | **Dok-Nr.:** | GBU-W-D004 |
|       | **Ersteller:** |       |
| **Verantwortlicher:** |       |
| **Datum:** |       |
| **Arbeitsplatz/-bereich:** | Produktionsgartenbau |
| **Tätigkeiten:** | Nutzung der baulichen Anlage |
| **Rechtsvorschrift/****Information** | VSG 2.1, VSG 2.6, Broschüren: Arbeitssicherheit im Verkauf, Arbeitssicherheit in Gewächshäusern |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | **Risiko**1: Gering2: Mittel3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | **Einzuleitende Maßnahmen**Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | **Durchführung**1) Wer2) Bis wann3) Erl. am | **Wirksamkeit****geprüft**1) Wer2) Erl. am |
|  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |
| GefBeu01 | Quetschen, Scheren▪ alle Quetsch-, Einzug- und Wickelstellen bis zu einer Höhe von 2,5 m verkleiden▪ kraftbetätigte Lüftungseinrichtungen nur mit einer Geschwindigkeit von max. 2 m/min öffnen oder schließen▪ Stehwandlüftungen mit Schließkanten unterhalb von 2,7 m, die eingesehen werden können, sind über einen Totmannschalter zu sichern; ansonsten Absperrung der Gefahrbereiche durch Schutzzäune oder Abschließen der Zugänge; alle 10 m unterhalb der Lüftungsflügel Warnschilder „Vorsicht Quetschgefahr an der Lüftung“ anbringen▪ Mobiltischanlagen mit Notausschalter und abschließbarer Hauptbefehlseinrichtung versehen; Zugangsbereiche mit automatischen Verriegelungen versehen; Mobiltischanlagen mit Notabschaltungen, die bei Kontakt mit Hindernissen reagieren, versehen▪ kraftbetriebene Transporteinrichtungen mit Sicherungssystemen gegen Anfahren von Personen sichern | (2)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu08 | Ertrinken▪ Wasserbecken mit einem Zaun umwehren und alle 20 m mit Ausstiegshilfen versehen | (3)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | **Risiko**1: Gering2: Mittel3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | **Einzuleitende Maßnahmen**Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | **Durchführung**1) Wer2) Bis wann3) Erl. am | **Wirksamkeit****geprüft**1) Wer2) Erl. am |
| Ja | Nein |
| GefBeu05 | Brand▪ bei Energieschirmen und Schattierungsanlagen Material mit hohem Widerstand gegen Flammeneinwirkung (z. B. Kennzeichnung B1) verwenden | (3)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu01 | Unkontrolliert bewegte Teile▪ Glasbedachung von Arbeitsräumen und Verkaufsgewächshäusern aus bruchsicheren Material herstellen▪ handbetätigte Winden in jeder Stellung selbsthaltend konstruieren oder mit einer Rückschlagssicherung versehen▪ Rolltische gegen Abkippen sichern▪ hängende Transporteinrichtungen gegen Ausheben und Herausfallen sichern | (2)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) | Ort, Datum | Unterschrift |
|       |       |       |

1. \* Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen und Psychische Belastungen [↑](#footnote-ref-1)