|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unternehmen** | | **Gefährdungsbeurteilung[[1]](#footnote-1)\***  Abbrucharbeiten | **Dok-Nr.:** | GBU-W-A001 |
|  | | **Ersteller:** |  |
| **Verantwortlicher:** |  |
| **Datum:** |  |
| **Arbeitsplatz/-bereich:** | Abbrucharbeiten | | | |
| **Tätigkeiten:** | Abbruch | | | |
| **Rechtsvorschrift/**  **Information:** | UVV 2.7, DGUV Vorschrift 38, Broschüre: Bauarbeiten | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**  ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | **Risiko**  1: Gering  2: Mittel  3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | | **Einzuleitende Maßnahmen**  Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | **Durchführung**  1) Wer  2) Bis wann  3) Erl. am | **Wirksamkeit**  **geprüft**  1) Wer  2) Erl. am |
|  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |
| GefBeu01 | Hereintreten in spitze Teile, Stolpern, Umknicken  ▪ Sicherheitsschuhe, -stiefel S3 oder S5 tragen | (2) |  |  |  | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| GefBeu01 | Getroffen werden durch herabfallende Teile  ▪ Sicherheitsabstände zu Gefahrenbereichen einhalten  ▪ Schutzhelm tragen  ▪ Sicherheitsschuhe, -stiefel S3 oder S5 tragen | (3) |  |  |  | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| GefBeu01 | Getroffen werden von wegfliegenden Teilen  ▪ Sicherungseinrichtungen der Maschinen und Geräte benutzen  ▪ Schutzbrille benutzen | (3) |  |  |  | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| GefBeu01 | Absturz von erhöhten Arbeitsplätzen und Durchbrechen  ▪ Gerüste, Fangnetze, Hubarbeitskörbe, Arbeitsplattformen benutzen  ▪ geeignete Aufstiege nutzen und gegen Abrutschen sichern  ▪ Abbruchplan erstellen und Statik prüfen  ▪ PSA gegen Absturz verwenden | (3) |  |  |  | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| GefBeu03 | Gefahr durch kontaminierte Baustoffe  ▪ kontaminierte Baustoffe (z. B. Asbest) dürfen nur durch hierfür qualifizierte Spezialfirmen abgetragen und entsorgt werden | (3) |  |  |  | 1)  2)  3) | 1)  2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**  ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | | **Risiko**  1: Gering  2: Mittel  3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | | **Einzuleitende Maßnahmen**  Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | | **Durchführung**  1) Wer  2) Bis wann  3) Erl. am | **Wirksamkeit**  **geprüft**  1) Wer  2) Erl. am |
| Ja | Nein |
| GefBeu05 | Brandgefahr durch Trenn- und Schneidearbeiten  ▪ brandgefährdende Stoffe zu Beginn der Arbeiten entfernen  ▪ Funkenbildung eindämmen  ▪ Löschmittel bereithalten | | (3) |  |  |  | | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| GefBeu03 | Einatmen von Stäuben  ▪ Staubentwicklung vermeiden (z. B. durch Wasserstrahl)  ▪ Atemschutz tragen | | (2) |  |  |  | | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| GefBeu08 | UV-Strahlung  ▪ Beschattung herstellen  ▪ Belastungszeiten senken  ▪ Sonnenschutzkleidung und Augenschutz tragen  ▪ Sonnenschutzmittel verwenden | | (2) |  |  |  | | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| GefBeu08 | Witterungseinflüsse  ▪ Wetterschutzkleidung tragen | | (2) |  |  |  | | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| GefBeu09 | Heben und Tragen von Lasten  ▪ Maschinen benutzen  ▪ Hubvorrichtungen (z. B. Krane, Flaschenzüge) verwenden  ▪ Hebe- und Traghilfen verwenden | | (2) |  |  |  | | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) | | Ort, Datum | | | | | Unterschrift | | |
|  | |  | | | | |  | | |

1. \* Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen und Psychische Belastungen [↑](#footnote-ref-1)