|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Unternehmen** | **Gefährdungsbeurteilung[[1]](#footnote-1)\***Arbeiten mit dem Buschholzhacker | **Dok-Nr.:** | GBU-W-C007 |
|       | **Ersteller:** |       |
| **Verantwortlicher:** |       |
| **Datum:** |       |
| **Arbeitsplatz/-bereich:** | Forst- und Baumarbeiten |
| **Tätigkeiten:** | Arbeiten mit dem Buschholzhacker |
| **Rechtsvorschrift/****Information** | VSG 3.1, VSG 4.2, Broschüren: Baumarbeiten, Grünpflege |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | **Risiko**1: Gering2: Mittel3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | **Einzuleitende Maßnahmen**Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | **Durchführung**1) Wer2) Bis wann3) Erl. am | **Wirksamkeit****geprüft**1) Wer2) Erl. am |
| Ja | Nein |
| GefBeu01 | Eingezogen, getroffen werden▪ Schutzeinrichtungen sind angebracht▪ Bedienperson darf sich niemals in den Trichter beugen▪ zum Nachschieben von kurzem Häckselgut Hilfsmittel aus zerspanbarem Material verwenden▪ das Häckselgut vor dem Häckseln nach Fremdkörpern durchsuchen und so zurechtsägen, dass es störungsfrei eingezogen wird▪ entsprechende Schutzausrüstung tragen (eng anliegende Arbeitskleidung, Helm mit Gehör- und Gesichtsschutz, Handschuhe mit Bündchen) | (3)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu01 | Gefährdung im Straßenverkehr ▪ ordnungsgemäße Sicherung und Beschilderung der Baustelle (RSA beachten) im Verkehrsbereich▪ mit zuständiger Behörde abstimmen▪ Warnwesten tragen | (3)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) | Ort, Datum | Unterschrift |
|       |       |       |

1. \* Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen, Psychische Belastungen und dem Modul Forst- und Baumarbeiten allgemein [↑](#footnote-ref-1)